Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.001-2013 "Система стандартов безопасности труда. Основные положения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 сентября 2013 г. N 1074-ст)

Occupational safety standards system. Basic rules

Дата введения - 1 июня 2014 г.
Введен впервые

Настоящий стандарт устанавливает цели, задачи и структуру Системы стандартов безопасности труда (далее - ССБТ), а также объекты стандартизации.

1 Общие положения

1.1 ССБТ - комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда, кроме вопросов, регулируемых трудовым законодательством.
1.2 ССБТ не исключает действия норм и правил, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями. Нормы и правила, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, и ССБТ должны быть взаимно увязаны.
1.3 Требования, установленные стандартами ССБТ в соответствии с областью их распространения, должны быть учтены в стандартах и технических условиях, в нормативно-технической, а также в конструкторской, технологической и проектной документации.

2 Структура Системы и обозначение стандартов ССБТ

2.1 ССБТ включает в себя группы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Шифр группы	Наименование группы	
0	Организационно-методические стандарты	
1	Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов	
2	Стандарты требований безопасности к производственным машинам и оборудованию	
3	Стандарты требований безопасности к производственным процессам	
4	Стандарты требований безопасности к средствам защиты	

2.2 Стандарты группы "0" устанавливают:
- организационно-методические основы стандартизации в области безопасности труда (цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль за соблюдением стандартов ССБТ, терминология в области безопасности труда, классификация опасных и вредных производственных факторов и др.);
- требования (правила) к организации работ, направленные на обеспечение безопасности труда (обучение работающих безопасности труда, аттестация персонала, методы оценки состояния безопасности труда и др.).
2.3 Стандарты группы "1" устанавливают:
- требования по видам опасных и вредных производственных факторов, предельно допустимые значения их параметров и характеристик;
- методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных и вредных производственных факторов;
- методы защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов.
2.4 Стандарты группы "2" устанавливают:
- общие требования безопасности к производственным машинам и оборудованию;
- требования безопасности к отдельным группам (видам) машин и производственного оборудования;
- методы контроля выполнения требований безопасности.
2.5 Стандарты группы "3" устанавливают:
- общие требования безопасности к производственным процессам;
- требования безопасности к отдельным группам (видам) технологических процессов;
- методы контроля выполнения требований безопасности.
2.6 Стандарты группы "4" устанавливают:
- требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты;
- методы контроля и оценки средств защиты;
- классификацию средств защиты.
2.7 Обозначение государственного стандарта ССБТ состоит из индекса (ГОСТ), регистрационного номера, первые две цифры которого (12) определяют принадлежность стандарта к комплексу ССБТ, последующая цифра с точкой указывает группу стандарта и три последующие цифры - порядковый номер стандарта в группе. Через тире указывается год утверждения стандарта.
Примеры - ГОСТ 12.1.025-2012; ГОСТ 12.3.036-2012.
Стандарты ССБТ должны иметь групповой заголовок: "Система стандартов безопасности труда".

3 Объекты стандартизации ССБТ

3.1 Объектами стандартизации ССБТ являются правила, нормы и требования, направленные на обеспечение безопасности труда.
3.1.1 Основные положения Системы стандартов безопасности труда.
3.1.2 Основные требования к организации работ, направленные на обеспечение безопасности труда.
3.1.3 Метрологическое обеспечение безопасности труда.
3.1.4 Классификация опасных и вредных производственных факторов.
3.1.5 Термины и определения основных понятий в области безопасности труда.
3.1.6 Общие требования безопасности по видам опасных и вредных производственных факторов (общие требования электробезопасности, пожаро- и взрывобезопасности и др.), а также методы защиты работников от этих факторов.
3.1.7 Методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных производственных факторов.
3.1.8 Предельно допустимые значения параметров опасных и вредных производственных факторов.
Примечание - Предельно допустимые значения параметров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах устанавливаются в стандартах ССБТ по нормам, предложенным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и согласованию с министерствами и ведомствами не подлежат.

3.1.9 Общие требования безопасности к производственным машинам и оборудованию и к группам производственных машин и оборудования, а также методы контроля и оценки выполнения требований безопасности.
3.1.10 Общие требования безопасности к комплексам производственных машин и оборудования, работающим в автоматическом и/или полуавтоматическом режимах и методы контроля.
3.1.11 Общие требования безопасности к производственным процессами отдельным группам (видам) технологических процессов, а также методы контроля выполнения требований безопасности.
3.1.12 Классификация средств защиты работников.
3.1.13 Общие технические требования к классам и видам средств защиты работников.
3.1.14 Методы контроля и оценки защитных и гигиенических свойств средств защиты работников.
3.1.15 Номенклатура показателей качества классов и видов средств защиты работников.
3.1.16 Общие требования к маркировке средств защиты работников.
3.1.17 Требования к цветам и знакам безопасности.

4 Категории стандартов ССБТ

Стандарты ССБТ групп "0", "1", "2", "3", "4" могут быть, как межгосударственными, так и национальными стандартами.